Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do postępowania nr Nutri 2/2023

……………………………….., dnia………………………..

…………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

**Mobilna stacja do sanityzacji i sterylizacji zbiorników i rurociągów – dostawa z montażem i uruchomieniem (Łódź)**

Producent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **L. p.** | **WYMAGANE PARAMETRY**  | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja CIP musi składać się z 3 zbiorników głównych:1. Zbiornik na wodę lub zimny alkaliczny roztwór odkażający, 2. Zbiornik na gorący roztwór alkaliczny, który dodatkowo musi być izolowany, 3. Zbiornik na zimny, kwaśny roztwór o objętości nominalnej od 80L do 120L |  |
|  | Dodatkowy zbiornik neutralizujący, do zobojętniania roztworów kwaśnych i zasadowych przed wlewaniem do drenażu, od 80L do 85L. |  |
|  | Urządzenie dedykowane do czyszczenia i sanityzacji zbiorników o pojemności od 3500L do 4500L. |  |
|  | Stacja musi być wyposażona w cyfrową regulację temperatury w zakresie nie gorszym niż 0 - 80°C. |  |
|  | CIP musi być wyposażony w zestaw do samooczyszczenia, z obrotowymi głowicami natryskowymi, oraz w system czyszczenia węży. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w regulator częstotliwości do regulacji prędkości pompy. |  |
|  | Stacja musi być wykonana co najmniej ze stali AISI 304, a przyłącza w systemie TriClamp  |  |
|  | Parametry:Szerokość od 1900 do 2000 mmWysokość od 1450 do 1550 mmGłębokość od 700 do 830 mm |  |
|  | Urządzenie zainstalowane w sztywnej ramie, wyposażonej w kółka, umożliwiające jego transport. |  |
|  | Elementy grzejne: co najmniej 2 grzałki elektryczne o mocy nie mniejszej niż 2000 W |  |
|  | Pompa odśrodkowa o wydajności nie mniejszej niż 90L/min |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce |  |

**Dostawa, rozładunek, uruchomienie oraz instruktaż w miejscu docelowym po stronie Wykonawcy. Lokalizacja : Łódź.**

1. Oświadczamy, że oferowany - powyżej wyspecyfikowany - sprzęt jest kompletny i będzie po podpisaniu umowy gotów do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
2. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas urządzenie posiada znak zgodności CE.
3. Oświadczamy, że wraz z przedmiotem zamówienia dostarczymy dokumentację DTR oraz wszelkie niezbędne dokumenty do zgodnej z obowiązującym prawem eksploatacji urządzenia.

*………………………………………………………………..*

*Podpis Wykonawcy*